InstitutoImagen que contiene dibujo, alimentos

Descripción generada automáticamenteIcono

Descripción generada automáticamente

Politécnico

Nacional

Escuela Superior de Cómputo

**1.4 Tablas de enrutamiento**

Materia:

Administración de servicios en red

Grupo:

4CV13

Profesor:

Henestrosa Carrasco Leticia

Integrantes:

Arévalo Andrade Miguel Ángel

Castro Cruces Jorge Eduardo

López Mares Irene Elizabeth

Pedroza García Rodolfo

Fecha:

miércoles, 23 de febrero de 2022

**Actividad y práctica “Desafío del comando Show IP Route “**

**Objetivos**:

* Analizar las tablas de enrutamiento de los respectivos routers
* Dibujar la topología de una red utilizando los resultados del comando **show ip route**.
* Construir la topología en Packet Tracer con su respectiva configuración.

**Tarea 1: Examinar los resultados del router.**

a) Identifica el protocolo de enrutamiento, los segmentos de red, enlaces directamente conectados, rutas estáticas o cualquier otra información que te parezca útil

**Paso 1: Examine el resultado del router R1.**

R1**#show ip route**

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B – BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E – EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

\* - candidate default, U - per-user static route, o – ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets

R 10.10.10.0 [120/1] via 10.10.10.6, 00:00:09, Serial0/0/0

C 10.10.10.4 is directly connected, Serial0/0/0

C 10.10.10.8 is directly connected, Serial0/0/1

R 10.10.10.12 [120/1] via 10.10.10.10, 00:00:09, Serial0/0/1

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 5 masks

C 172.16.1.0/27 is directly connected, FastEthernet0/0

R 172.16.1.32/28 [120/2] via 10.10.10.10, 00:00:09, Serial0/0/1

R 172.16.1.192/26 [120/1] via 10.10.10.6, 00:00:09, Serial0/0/0

R 172.16.2.0/26 [120/2] via 10.10.10.6, 00:00:09, Serial0/0/0

R 172.16.2.64/27 [120/1] via 10.10.10.10, 00:00:09, Serial0/0/1

C 172.16.3.0/25 is directly connected, FastEthernet0/1

R 172.16.3.128/26 [120/1] via 10.10.10.6, 00:00:09, Serial0/0/0

R 172.16.3.192/29 [120/2] via 10.10.10.6, 00:00:09, Serial0/0/0

R 172.16.4.0/27 [120/1] via 10.10.10.10, 00:00:09, Serial0/0/1

R 172.16.4.128/25 [120/2] via 10.10.10.10, 00:00:09, Serial0/0/1

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0

S\* 0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback0

**Paso 2: Examine el resultado del router R2.**

R2**#show ip route**

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B – BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E – EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

\* - candidate default, U - per-user static route, o – ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.10.2 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets

C 10.10.10.0 is directly connected, Serial0/0/0

R 10.10.10.4 [120/1] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0

R 10.10.10.8 [120/2] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0

R 10.10.10.12 [120/3] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 5 masks

R 172.16.1.0/27 [120/2] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0

R 172.16.1.32/28 [120/4] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0

R 172.16.1.192/26 [120/1] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0

C 172.16.2.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0

R 172.16.2.64/27 [120/3] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0

R 172.16.3.0/25 [120/2] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0

R 172.16.3.128/26 [120/1] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0

C 172.16.3.192/29 is directly connected, FastEthernet0/1

R 172.16.4.0/27 [120/3] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0

R 172.16.4.128/25 [120/4] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0

R 192.168.1.0/24 [120/2] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0

R\* 0.0.0.0/0 [120/2] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0

**Paso 3: Examine el resultado del router R3.**

R3#**show ip route**

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B – BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E – EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

\* - candidate default, U - per-user static route, o – ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.10.5 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets

C 10.10.10.0 is directly connected, Serial0/0/1

C 10.10.10.4 is directly connected, Serial0/0/0

R 10.10.10.8 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0

R 10.10.10.12 [120/2] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 5 masks

R 172.16.1.0/27 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0

R 172.16.1.32/28 [120/3] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0

C 172.16.1.192/26 is directly connected, FastEthernet0/1

R 172.16.2.0/26 [120/1] via 10.10.10.1, 00:00:03, Serial0/0/1

R 172.16.2.64/27 [120/2] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0

R 172.16.3.0/25 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0

C 172.16.3.128/26 is directly connected, FastEthernet0/0

R 172.16.3.192/29 [120/1] via 10.10.10.1, 00:00:03, Serial0/0/1

R 172.16.4.0/27 [120/2] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0

R 172.16.4.128/25 [120/3] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0

R 192.168.1.0/24 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0

R\* 0.0.0.0/0 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0

**Paso 4: Examine el resultado del router R4.**

R4#**show ip route**

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B – BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E – EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

\* - candidate default, U - per-user static route, o – ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.10.9 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets

R 10.10.10.0 [120/2] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0

R 10.10.10.4 [120/1] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0

C 10.10.10.8 is directly connected, Serial0/0/0

C 10.10.10.12 is directly connected, Serial0/0/1

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 5 masks

R 172.16.1.0/27 [120/1] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0

R 172.16.1.32/28 [120/1] via 10.10.10.14, 00:00:17, Serial0/0/1

R 172.16.1.192/26 [120/2] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0

R 172.16.2.0/26 [120/3] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0

C 172.16.2.64/27 is directly connected, FastEthernet0/1

R 172.16.3.0/25 [120/1] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0

R 172.16.3.128/26 [120/2] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0

R 172.16.3.192/29 [120/3] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0

C 172.16.4.0/27 is directly connected, FastEthernet0/0

R 172.16.4.128/25 [120/1] via 10.10.10.14, 00:00:17, Serial0/0/1

R 192.168.1.0/24 [120/1] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0

R\* 0.0.0.0/0 [120/1] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0

**Paso 5: Examine el resultado del router R5.**

R5#**show ip route**

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B – BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E – EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

\* - candidate default, U - per-user static route, o – ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.10.13 to network 0.0.0.0

R 10.10.10.0 [120/3] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0

R 10.10.10.4 [120/2] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0

R 10.10.10.8 [120/1] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0

C 10.10.10.12 is directly connected, Serial0/0/0

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 5 masks

R 172.16.1.0/27 [120/2] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0

C 172.16.1.32/28 is directly connected, FastEthernet0/1

R 172.16.1.192/26 [120/3] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0

R 172.16.2.0/26 [120/4] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0

R 172.16.2.64/27 [120/1] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0

R 172.16.3.0/25 [120/2] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0

R 172.16.3.128/26 [120/3] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0

R 172.16.3.192/29 [120/4] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0

R 172.16.4.0/27 [120/1] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0

C 172.16.4.128/25 is directly connected, FastEthernet0/0

R 192.168.1.0/24 [120/2] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0

R\* 0.0.0.0/0 [120/2] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0

**Tarea 2: Crear un diagrama de la red con base a los resultados del router.**

**Paso 1:**

Dibuja en el siguiente espacio la topología completa, con sus respectivos ID de subredes que identificaste en cada una de las interfaces, (incluye aquí la imagen que hayas realizado ya sea en tu cuaderno, en el espacio de trabajo de Packet o cualquier otra herramienta que te permita plasmar el diseño).

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

**Paso 2:**

Documente las direcciones de interfaz en la tabla de direccionamiento.

**Tabla de direccionamiento (incluir una tabla)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dispositivo** | **Interfaz** | **Dirección IP** | **Máscara de subred** | **Dirección de red** |
| R1 | S0/0 | 10.10.10.5 | /30 | 10.10.10.4 |
| S0/1 | 10.10.10.9 | /30 | 10.10.10.8 |
| FastEthernet0/0 | 172.16.1.1 | /27 | 172.16.1.0 |
| FastEthernet0/1 | 172.16.3.1 | /25 | 172.16.3.0 |
| R2 | S0/0 | 10.10.10.1 | /30 | 10.10.10.0 |
| FastEthernet0/0 | 172.16.2.1 | /26 | 172.16.2.0 |
| FastEthernet0/1 | 172.16.3.193 | /29 | 172.16.3.192 |
| R3 | S0/0 | 10.10.10.6 | /30 | 10.10.10.4 |
| S0/1 | 10.10.10.2 | /30 | 10.10.10.0 |
| FastEthernet0/0 | 172.16.3.129 | /26 | 172.16.3.128 |
| FastEthernet0/1 | 172.16.1.193 | /26 | 172.16.1.192 |
| R4 | S0/0 | 10.10.10.10 | /30 | 10.10.10.8 |
| S0/1 | 10.10.10.13 | /30 | 10.10.10.12 |
| FastEthernet0/0 | 172.16.4.1 | /27 | 172.16.1.0 |
| FastEthernet0/1 | 172.16.2.65 | /27 | 172.16.3.0 |
| R5 | S0/0 | 10.10.10.14 | /30 | 10.10.10.12 |
| FastEthernet0/0 | 172.16.4.129 | /25 | 172.16.2.0 |
| FastEthernet0/1 | 172.16.1.33 | /28 | 172.16.3.192 |

**Tarea 3:**

Crear y configurar el diagrama con Packet Tracer.

Paso 1: Cree el diagrama de topología en Packet Tracer, utilizar el modelo del router que prefieras.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Paso 2: Configure las interfaces con la dirección IP y máscara de subred correspondientes.

Paso 3: Configure el protocolo de enrutamiento correspondiente para cada router y notifique a todas las redes conectadas directamente.

Paso 4: Verifique que las configuraciones coincidan con los resultados de la Tarea 1.

Texto

Descripción generada automáticamente

Texto

Descripción generada automáticamente

Texto

Descripción generada automáticamente

Texto

Descripción generada automáticamente

Texto

Descripción generada automáticamente